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GEOLOGIE ET POTENTIEL MINERAL DU NIGER
CADRE GEOGRAPHIQUE
· Superficie de : 1 267 000 km2 ;
· Huit (8) Régions : Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri et Zinder ;
· Capitale : Niamey ;
· Population : Environ 28 millions d’habitants en 2025 (Projections démographiques) ;
· Pays relativement plat avec son sommet le plus haut à 1944 m (Mt Greboun) ;
· Climat : Tropical semi-aride avec une saison sèche (octobre à mai) et une saison pluvieuse (juin à septembre).Figure 1: Situation géographique du Niger



CADRE GEOLOGIQUE
Les grands ensembles géologiques
Les formations anciennes ou socle 
· Le Liptako Gourma, à l’ouest, constitue l’extrémité NE du craton ouest africain ;
· Le massif de l’Aïr au nord, forme le prolongement Sud-Est du Bouclier Touareg ; 
· Le Damagaram Mounio et le Sud Maradi dans le centre sud ;
· Le Djado au Nord-Est.
Les bassins sédimentaires
· Le bassin des Iullemenden ;
· Le bassin du Tim Mersoï au nord ;
· L’Ader Doutchi au Sud-Ouest ;
· Le bassin du Lac Tchad ou bassin du Niger oriental à l’Est ;
· Le bassin du Djado ;
· Le bassin du Ténéré.Figure 2 : Géologie simplifiée du Niger


GEOLOGIE ET POTENTIEL MINERAL DU NIGERFigure 3 : Carte géologique simplifiée et gîtes minéraux




Le Liptako Gourma
Géologie
Le Liptako Gourma constitue l’extrémité NE du craton Ouest Africain stabilisé à l'Eburnéen, il y a deux (2) milliards d’années. Il est constitué de formations birimiennes, d’âge Protérozoïque inférieur. Ces formations sont organisées en sillons métavolcano-sédimentaires (Sirba, Téra-Gassa, Gorouol et Makalondi) intrudées par des plutons granitoïdiques.
La déformation birimienne est marquée par une schistosité S orientée NE-SW, direction structurale majeure caractéristique dans le Liptako et en Afrique de l’Ouest. Des déformations postérieures se traduisent par d'importantes ondulations des plans S avec des directions allant de N-S à E-W ou NW-SE.
Potentiel minéral
Les indices de minéralisations
Or (Au), Argent (Ag), Platine (Pl), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn), Cuivre (Cu),      Molybdène (Mo), Manganèse (Mn),	Vanadium (V), Titane (Ti), Chromite (Cr), Dolomite (Dol).       
Gisements
· Gisement d’or de Samira
Découvert par Etruscan ;
Des réserves initiales d’environ 25 tonnes or métal ;
Une teneur moyenne de 1,2 g/t ;
Début de l’exploitation : 2004 par la SML (AGMDC 80% et SOPAMIN 20%) ;
Production cumulée 2014 à 2016 : 2645 kg ;
La SML est actuellement nationalisée par l’Etat.
· Gisement de fer de Say et de Kollo
Découvert en 1960. Les travaux, successivement réalisés par le BRGM (1960 -1062) et la Société KHO Humboldt (1981- 1983) ont donné des réserves estimées à 1,2 milliards de tonnes, avec une teneur évoluant de 40 à 45% de Fe2O3.
· Gisement de phosphates du W
Découvert en 1972 par le BRGM ;
Réserves estimées à plus d’un (1) milliard de tonnes avec une teneur moyenne de 23% P2O5(zone classée).
· Gisement de manganèse de Téra
Découvert en 1932 par Reformatsky puis étudié en détail     par Machens (1961) et un projet PNUD (1969) ;
Associé à des gondites ;
Réserves estimées à 52 000 tonnes à 39% manganèse.
· Gisement de cuivre et Molybdène de Kourki
Découvert en 1971 à travers un projet financé par le PNUD ;
Pris dans la série volcano-sédimentaire du sillon du Gorouol ;
Réserves estimées à 160 millions de tonnes sur une profondeur de 300 m avec des teneurs moyennes respectives en cuivre et molybdène de 0,02 et 0,03%.
Matériaux de construction
· Les roches massives (Granitoïdes, dolérites, quartzites, etc.) pour granulats ; etc.

Figure 4 : Carte des gisements et indices miniers du Liptako

L’Aïr
Province minière pas très bien connue sur le plan minier.
Géologie
L’Aïr fait partie intégrante de la Chaîne Panafricaine d’Afrique de l’Ouest qui s’étend depuis le Hoggar au Nord jusqu’au Golfe du Bénin au Sud, englobant le Bouclier Touareg au Nord et le Bouclier Bénino-Nigérian au Sud.
[bookmark: _Hlk206665167]Le massif de l'Aïr appartient au bouclier Touareg.  Il comprend quatre unités litho-tectoniques (Black et al., 1994 ; Dautria et Lesquer, 1989 ; Liégeois et al., 1994 ; Moreau et al., 1994 ; Navez et al., 1990) : 
· Deux blocs centraux (Assodé à l’Ouest et Barghot à l’Est) séparés par la zone de cisaillement sub-verticale de Raghane, orientée Nord-Sud ; 
· Le bloc de Tchilit à l’extrémité Sud-Ouest, chevauché par le bloc d’Assodé ; 
· Le bloc d’Aouzegueur à l’extrémité Sud-Est, chevauché par le bloc de Barghot, avec présence d’ophiolites.
Formations géologiques archéennes à mésoprotérozoïques 
Les blocs centraux d’Assodé et de Barghot présentent des lithologies voisines, constituées de séquences cristallines (orthogneiss, migmatites, amphibolites, ultrabasites) et métasédimentaires (paragneiss, quartzites, roches calco-silicatées, marbres, micaschistes, métapélites). Le bloc sud-ouest de Tchilit est constitué de séquences de gneiss, amphibolites, métarhyolites et métasédiments. 
Ces trois blocs comportent des gneiss qui se seraient formés entre l’Archéen et le Mésoprotérozoïque. Les blocs d’Assodé et Barghot comprennent des ortho- et paragneiss, interprétés comme dérivant de protolites d’âge archéen à paléoprotérozoïque (Liégeois et al., 1994). Le bloc de Tchilit comporte des gneiss et des métavolcanites, interprétées comme d’âge paléoprotézozoïque ou plus ancien (Navez et al., 1999).
Formations géologiques néoprotérozoïques 
Au Néoprotérozoïque, pendant l’orogenèse panafricaine, les différents blocs qui composent aujourd’hui le massif de l’Aïr se sont accrétés les uns aux autres. Les formations géologiques des blocs d’Assodé et de Barghot ont été déformées, métamorphisées et intrudées par un volume considérable de roches magmatiques calco-alcalines. Dans le bloc de Barghot, il s’agit de diorites calco-alcalines et des monzogranites de la suite granitique de Dabaga Est, montrant des âges variants entre 714 et 629 Ma (Black et al., 1991 ; Liégeois et al., 1994).
La croûte océanique et la zone de subduction, qui existaient entre le bloc de Barghot et celui d’Aouzegueur, ont été obductée lors de leur collision, pour former les suites ophiolitiques et tonalitiques (TTG) du bloc d’Aouzegueur (Boullier et al., 1991 ; Liégeois et al., 1994). Des zircons, issus d’une leucotonalite de la suite TTG du bloc d’Aouzegueur, ont fourni un âge de 660 Ma (Black et al., 1991). 
La zone de cisaillement transcurrent de Raghane, qui sépare les blocs d’Assodé et Barghot, a fonctionné entre 645 Ma et 586 Ma (âge de granites tardi-cinématiques et post-cinématiques dans le complexe de Dabaga Ouest), avec un rejet dextre de l’ordre de 1000 km (Liégeois et al., 1994).
Formations géologiques paléozoïques à récentes 
Concernant les formations sédimentaires, on peut citer la Molasse du Proche-Ténéré, affleurant à l’Est du massif de l’Aïr, qui est recoupée par une série de filons rhyolitiques NNW-SSE. L’âge de ces filons (529 Ma) a permis de contraindre l’âge de dépôt de la molasse, entre 529 et 660 Ma (Liégeois et al., 1994). 
L’activité tectonique post-néoprotérozoïque la plus importante s’est produite au Dévonien, avec la mise en place de complexes annulaires alcalins de grande taille, le long de la zone de cisaillement de Raghane (Liégeois et al., 1994 ; Moreau et al., 1994).
Potentiel minéral
Indices de minéralisations 
Au, Cu, Ag, Pb, Sn, Ta, ont été identifiés.
Gisements
Il a été découvert :
Des gisements de cassitérite
· Découverte remontant à l’AOF (1945) par Raulais ;
· Gisements de types alluvionnaire, éluvionnaire, et primaire à Tarouadji, El’Mecki, Guissat, Timia ;
· Réserves initiales plusieurs centaines de tonnes ;
· Début de l’exploitation remontant à 1948 par la SMDN devenue Société Minière du Niger en 1964 ;
· Exploitation artisanale à semi-artisanale (1948- 987) se poursuit aujourd’hui artisanalement ;
· Comme sous-produits : Tantale, Niobium.
Des gisements de marbre :
· Le marbre existe en grande quantité dans le massif de l’Aïr :
· Mont Taghmert ;
· Entre les oueds Tin Galène et Aousamar ;
· Plusieurs types de marbres :
· Marbre blanc (Iférouane) ;
· Marbre blanc rosâtre ;
· Marbre bleu (montagne bleue).
L’exploitation artisanale d’or
Aujourd’hui cinq sites d’orpaillage sont actifs dans l’Aïr dont :
Tchibarkatène à la frontière avec l’Algérie, Tabelot, Tintoulous, Aouzegueur.


Figure 5 : Carte des indices miniers du l'Aïr

Le Damagaram Mounio et le Sud Maradi
La géologie et le potentiel minéral de ces deux secteurs sont peu connus.
Géologie
Le Damagaram-Mounio et le Sud Maradi sont situés entre le massif de l’Aïr au Nord et le bouclier Bénino-Nigérian au Sud et font partie de la chaine mobile centrafricaine. 
Le Damagaram-Mounio est constitué d’une séquence supra-crustale paléo- à néo-protérozoïque, composée de roches métasédimentaires qui ont été intrudées, lors de l’orogenèse Panafricaine, par des granitoïdes calco-alcalins, puis, au Dévonien, par des complexes annulaires alcalins (Black et al., 1991). 
Les différents travaux menés ont permis de définir la structuration de la géologie du Damagaram-Mounio, en deux blocs principaux : le Bloc Nord-Est et le Bloc Centre-Ouest.
Dans le Bloc Nord-Est, une tectonique tangentielle, à pendage de 10-30° vers le Nord-Ouest, est associé à un métamorphisme inverse de degré plus élevé (faciès « amphibolite à grenat almandin ») qui décroit vers l’Est. Les métasédiments semblent représenter une pile chevauchante à vergence Sud-Est, analogue au contact chevauchant et à la suture qui sépare les blocs de Barghot et d’Aouzegueur du massif de l’Aïr (Black et Liégeois, 1991). 
Dans le Bloc Centre-Ouest, la déformation s’est produite dans un contexte métamorphique de faciès « schistes verts », avec le développement de larges plis verticaux, à plans axiaux NW-SE, recoupés par des décrochements sénestres NW-SE, parfois soulignés par des veines de quartz 
Les grands ensembles litho-structuraux du socle du Damagaram-Mounio correspondent aux : 1) complexes magmatiques alcalins du Permo-Carbonifère ; 2) granites calco-alcalins, gneiss migmatitiques et migmatites panafricains du Bloc Centre-Ouest ; 3) formations ortho- et para-dérivées anté-panafricaines du Bloc Centre-Ouest ; 4) formations ortho- et para-dérivées anté-panafricaines du Bloc Nord-Est.
Le Sud Maradi est constitué de terrains cristallins affleurant sur une bande discontinue le long de la frontière nigériane. Ces terrains constituent l’extrême terminaison septentrionale d’un grand ensemble de terrains précambriens qui constitue le socle du Nigéria.
Les grands ensembles litho-structuraux du Sud-Maradi forment des bandes de terrain orientées NE-SW, à déformation pénétrative sub-verticale orientée NE-SW. Ces ensembles litho-structuraux sont affectés et séparés par des zones de cisaillement ductile subverticale dextre, également orientées NE-SW. 
Dans la région de Maraka, ces structures sont décalées par un décrochement dextre, orienté NNW-SSE. A l’Ouest du granite de Kandamao, la direction de la structuration est différente, avec une déformation pénétrative orientée NNW-SSE. Ces deux directions (NE-SW et NNW-SSE) correspondent à la continuité vers le Nord des structures cartographiques du Nigéria qui se rejoignent dans le Sud-Maradi (Dessauvagie., 1976 ; FUGRO, 2008).
Au Nord, les terrains cristallins du Damagaram-Mounio et du Sud Maradi s’ennoient rapidement sous la couverture constituée par les plateaux du Continental Hamadien, en partie attribués au Crétacé, et des terrains dunaires récents (Greigert et Pougnet, 1967 ; Joo’ et Franconi, 1983 ; Tidjani, 2008).
Potentiel minéral
Indices de minéralisations
Or (Au), Cuivre (Cu), Argent (Ag), Plomb (Pb), Zinc (Zn), Béryllium (Be).
Gisements
Gisement de fer de Termit -Agadem (Zinder)
Estimé à 8 billions de tonnes.
Gisement d’or de Kandamao (Région de Maradi)
Il est en exploitation artisanale et semi-mécanisée.
 Figure 6 : Carte des indices du Damagaram Mounio et du Sud Maradi



Le Djado
Géologie
Situé aux confins nord-est du pays et correspond à une ramification sud-ouest du Hoggar ;
La géologie du Djado est peu connue et les formations géologiques sont constituées de :
· Méta-sédiments, schistes et micaschistes verdâtres et bariolées, des grès fins, des quartzites ;
· Méta-volcanites isoclinalement plissées ;
· Granodiorites gris verdâtres recoupés par des dykes de granites roses.
Potentiel minéral
Il est peu connu, néanmoins, on signale la présence d’indices d’or, de gypse, de phosphate, d’uranium ;
Récemment, il est apparu une ruée pour l’exploitation artisanale d’or dans le Djado.Figure 7 : Carte des indices du Djado





Le bassin de Tim Mersoï
Situé sur la bordure occidentale du massif de l’Aïr, il est réputé riche en uranium, charbon, cuivre, molybdène dont plusieurs gisements sont déjà exploités.
Géologie
Il s'étend sur une surface d'environ 114 000 km2 dans fa partie Nord-Ouest du Niger et fait partie d'un bassin plus vaste qui est celui de Iullemeden couvrant la majeure partie du Niger occidental et du Mali. Les gisements d'uranium actuellement exploités au Niger sont tous localisés dans le bassin de Tim Mersoï.
Ce bassin s'appuie à l'Est sur le socle de l'Aïr puis s'approfondit progressivement vers l'Ouest et le Nord, avant d'amorcer une remontée sur la dorsale d'In Guezzam.
Son flanc oriental présente une pente douce jusqu'au linéament d'In Azawa. La sédimentation est principalement continentale et margino-littorale depuis le Dévonien inférieur. Des dépôts lacustres argilo-marneux de l’Irhazer se sont déposés dans la partie sud du bassin.
Au Nord et à l'Ouest, le bassin s'approfondit au passage du linéament d'In Azawa; son histoire géologique a commencé dès le Cambrien dans le synclinal de Tin Séririne, (Joulia, 1959).
Au cours de l'histoire géologique du bassin, les aires de sédimentation se sont déplacées du Nord vers le Sud, trois grandes aires de sédimentation ont pu être identifiées du Carbonifère inférieur au Crétacé inférieur (Obelliane et al, 1971).
La localisation des aires de sédimentation est conditionnée par des mouvements épi-orogéniques.
En effet, le bassin est constitué d'un ensemble de grabens et de horsts étroits et sub-méridiens. Les aires de dépôts se disposent en bandes subméridiennes alternant avec des paléo-dômes recouverts ou non de séries condensées.
Cette structure du bassin est l'un des facteurs qui contrôle la minéralisation uranifère car la minéralisation est généralement adossée aux flancs de paléo-dômes
Les principales zones structurales du bassin de Tim Mersoï sont les suivantes :
· Le synclinorium de Tin Séririne qui occupe le Nord du bassin et sa structure interne est constituée d'une succession de nombreux anticlinaux et synclinaux dissymétriques étroits.
· Le fossé de Tim Mersoï qui prolonge vers le Sud du synclinorium de Tin Séririne. Il longe le linéament d'In Azawa - Arlit.
· La partie Sud du bassin est constituée d'une alternance de gouttières et de dorsales étroites orientées NNE-SSW.
· La zone du linéament d'ln Azawa - Arlit située à environ 50 km de la limite orientale du bassin, est constituée d'une succession de grabens étroits d'orientation nord-sud.
Potentiel minéral
Gisements
Uranium
Découvert en 1958 par le BRGM qui prospectait du cuivre ;
Entre 1959 et 1968 voire jusqu’en 1974, le CEA, a découvert un important potentiel uranifère ;
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· Arlit, exploités par la SOMAIR (1971) ;
· Akouta, exploités par la COMINAK (1978) ;
· Imouraren, détenus par IMOURAREN SA (2008) ;
· Azélik, exploités par la SOMINA (2007) ;
· Madaouéla, attribué à GOVIEX (2016).
[image: ]
Charbon
Les premiers indices de charbon ont été rencontrés en 1964 par le CEA dans cadre d’une campagne de recherche d’uranium. 
· Réserves initiales estimées à 6 millions de tonnes ;
· Création de SONICHAR (Société Nigérienne du Charbon d’Anou Araren) en 1975 et début de l’exploitation en 1978 ;
· Année de première production : 1980 ;
· Production moyenne annuelle : 275.000 tonnes ;
· Production cumulée : environ six (6) millions de tonnes ;
· Réserves en 2016 : autour de 15 millions de tonnes.
Cuivre
Découverte des premiers indices en 1954 par un certain LOMBARD ;
Les différents travaux réalisés par le CEA et le BRGM de 1954 à 1961 ont mis en évidence plus d’une centaine d’indices répartis en 5 groupes :
Le Groupe d’Idekel-Imouraren, d’Azélik, de Téguida In Adrar, du Mont Arly – Torouf, de Sud Agadez.
Les caractéristiques des occurrences de cuivre sont :
· Grande dispersion de la minéralisation ;
· Teneur variant entre 0,5 et 2,1% ;
· Présence d’uranium.
Les réserves totales en cuivre s’élèvent à quelques centaines de milliers de tonnes ;
Exploitation artisanale en cours sur certains sites.
Sel
Gisements de Tidikelt (Agadez) : Réserves estimées à 25 millions de tonnes.Figure 8 : Carte des gisements et indices du bassin de Tim Mersoï



L’Ader Doutchi 
Le potentiel minéral de cette province est marqué par l’abondance des minéraux dits de développement.
Géologie
L’Ader Doutchi appartient au Bassin des Iullemmeden. Les formations rencontrées dans l'Ader Doutchi font partie des sédiments les plus récents du bassin.
Elle a fait l’objet de nombreux travaux. En effet Hanon a dressé la carte géologique de l’Ader Doutchi à l’échelle 1/100 000 couvrant la feuille topographique « Ader Doutchi Maggia- coupure spéciale » ; puis Dubois et Lang, 1984 ; BIRON et EL HAMET, 1987 ; EL HAMET, 1987 ; DIKOUMA, 1988 et 1990) ont précisé la stratigraphie et complété sa nomenclature.
En intégrant les travaux récents lors de la rédaction de la notice explicative de sa carte, Hanon distingue, dans l’Ader Doutchi, les formations suivantes du sommet à la base :
[bookmark: _Toc535824253] Formation de Birni N'konni (K). 
Ensemble gréso-argileux, présentant des faciès variants entre des argiles pratiquement pures et des grès conglomératiques.
[bookmark: _Toc535824254]Groupe des Dallol
Cette appellation a été récemment proposée par DIKOUMA (1990) après l'étude de la stratigraphie de l'Ader Doutchi Nord et par analogie avec le Sokoto Group du Nigéria ; dans cet ensemble, sont regroupées la Formation de l'Ader Doutchi et la Formation de Garadaoua.
[bookmark: _Toc535824255]Formation de l'Aader Doutchi (Ar)
Ensemble de roches ferrugineuses ; alternances de bancs décimétriques à métriques, d'épaisseur irrégulière, lenticulaires ; roches souvent indurées, de teintes sombres, noir, brun, rouge, violacé.
[bookmark: _Toc535824256]Formation de Garadaoua (G).
Ensemble de calcaires blancs en bancs réguliers, décimétriques à métriques, encadré à la base et au sommet, de deux ensembles argileux et marneux.
La limite inférieure correspond à la disparition des faciès silteux et sableux de la formation d'ln Wagar.
[bookmark: _Toc535824257]Groupe des Majias
Ce terme introduit par DIKOUMA (1988) désigne le regroupement en un même ensemble des Formations de l'Alanbanya, du Farin Doutchi et D'In Wagar, en vue d'établir un parallèle avec le "Rima Group"de la Province de Sokoto au Nigéria.
[bookmark: _Toc535824258]Formation d’In Wagar(W)
Ensemble de silts et sables fins de teintes claires interrompu par des bancs de silts ou de grès ferrugineux à oolithes ferrugineuses.
[bookmark: _Toc535824259]Formation du Farin Doutchi (F)
Formation à dominante argileuse comprenant plusieurs niveaux de marnes et de marno-calcaires. Cristallisations de gypse souvent abondantes en épandages superficiels ; lits de nodules phosphatés ; alignements de concrétions argileuses ocres et localement de septarias ; bone beds, lumachelles.
[bookmark: _Toc535824260]Formation De l'Alanbanya (Ab)
Ensemble monotone silteux et sableux en bancs de 0,5 à 5 mètres d’épaisseur ; la "stratification entrecroisée" se marque à l'échelle des bancs qui ont des surfaces inférieures ravinantes à très faible angularité (généralement inférieur à 10°). 
[bookmark: _Toc535824261]Formation de Doutchin Zana (Sn)
A l'est de la vallée de la Tarka, dans les collines qui entourent la localité de Rouanzafi, les sables et silts de la Formation de l’Alanbanya reposent sur un ensemble à dominante   pélitique affleurant mal.
Les études antérieures et récentes signalent dans l’Ader Doutchi, la présence de charbon et nombreux minéraux industriels tels que le gypse, les phosphates, le natron, le kaolin, la bentonite. Certains constituent des gisements (Charbon, calcaire, phosphate), tandis que d’autres subissent une exploitation artisanale (Gypse, etc.).
Potentiel minier
Indices de substances minérales
Charbon, phosphate, gypse, calcaire, bentonite, manganèse.
Gisements
Charbon ;
Gisement de Salkadamna :
Situé à 80 km au Nord-Ouest de Tahoua et découvert par ACDI en 1992 ; les réserves s’élèvent à environ 70 millions de tonnes dont 52 millions de tonnes de réserves prouvées.
Phosphates
Gisement d’Innakeur-Gawé découvert par Greigert et Pougnet en 1967 ;
Situé à 60 km au nord de Tahoua, il se présente sous forme de nodules de tailles variables pris dans des argiles. D’âge Eocène, les réserves sont estimées à 7 millions de tonnes titrant en moyenne 23% de P2O5. Il est exploité artisanalement.
Calcaire
Plusieurs gisements ont été identifiés : Malbaza, Kéita, Garadaoua, Kao.
Gypse
Le gypse, de type secondaire, existe dans les zones de In-Aridal et de Malbaza ;
· Gisement de la Maggia : Il est exploité artisanalement pour ravitailler l’usine de Malbaza et exporté au Nigéria.
· Gisement d’In-Aridal : serait plus intéressant.
Matériaux de construction
· Calcaire : Malbaza, Madaoua, Keita, Tchintabarden, etc. ;
· Gypse : In Aridel, Tchintabaraden, Djado ;
Figure 9 : Carte des indices et gisements de l'Ader Doutchi





COUVERTURE GEOPHYSIQUE
L’un des défis majeurs du Ministère en charge des Mines est de mettre à la disposition des investisseurs l’information géologique et minière de base. C’est dans ce cadre que le Niger a obtenu de l’Union Européenne un financement pour la réalisation du Programme de Renforcement et de Diversification du Secteur Minier (PRDSM) dont le volet géophysique aéroportée a consisté à la réalisation d’un projet de levés géophysiques aéroportés à haute résolution en spectrométrie gamma et en magnétométrie sur les zones précambriennes de l'Aïr, du Damagaram-Mounio et du Sud Maradi de 2004 à 2008 (FUGRO) puis de 2012 à 2013 dans une partie du bassin des Iullemmeden (GEOTECH). Ceci, dans le but d’améliorer la connaissance géologique et minière du pays par l’identification de nouvelles zones à hautes potentialités.	
De 1972 à 1973, une étude géophysique aéroportée en magnétométrie a été réalisée par la compagnie Canadienne SURVAIR LTD d'OTTAWA sur le Liptako Gourma nigérien dans le cadre d’un accord de coopération signé entre l'Agence Canadienne de Coopération Internationale (ACDI) et le gouvernement de la République du Niger. Environ 80 000 km linéaires furent volés pour une surface de 40 000 Km2. En mars 1976, l'ACDI confiait à TERRA SURVEYS l’interprétation des données acquises.
Ainsi, au cours de ces différents levés, une superficie de près de 251 000 Km2 a été couverte soit un taux de couverture du pays d’environ 20%.
Des levés en Electromagnétométrie (EM) aéroportée ont été effectués sur des zones cibles sélectionnées à partir des résultats de l’interprétation des données Mag/spectro.
En géophysique sol, l'ORSTOM a de 1962-1964 effectué des mesures gravimétriques sur l’ensemble du territoire national.Figure 10 : Couverture géophysique nationale

Figure 11 : Levers géophysiques aéroportées Mag/Spectro avions et hélicoptère et Mag/HEM dans l’Aïr, le Damagaram-Mounio et le Sud Maradi














PROJETS DE RECHERCHE REALISES DANS LE SECTEUR MINIER NIGERIEN
Durant les décennies passées, plusieurs projets et programmes ont été mis en œuvre au Niger et dont les travaux ont permis de doter le pays d’infrastructures géologiques de base et aussi, d’identifier et de valoriser les ressources minérales du pays contribuant ainsi à son développement économique.
C'est ainsi que La recherche géologique et minière au Niger a été essentiellement réalisée par une soixantaine de projets financés pour l’essentiel par les partenaires extérieurs suivants :
· Nations Unies (PNUD, ONUDI) ;
· Banque Mondiale ;
· Union Européenne (FED) ;
· Fond d’Aide et de Coopération (FAC), France ;
· Agence Canadienne de Développement International (ACDI), CANADA ;
· Japan International Coopération Agency (JICA), JAPON ;
· BGR Allemand ;
· Coopération Égyptienne ;
· Coopération Belge ;
· Compagnies privées de recherche minière ;
· ORSTOM (actuel IRD), France ;
· PAMME ;
· PRDSM.
Il faut noter également le rôle de certains organismes nationaux publics : BUREMI, OFREMIG, ONAREM, DRGM, CRGM.
PROJETS DE RECHERCHE EN COURS DANS LE SECTEUR MINIER NIGERIEN
· Programme d’amélioration de la cartographie du Pays ;
· Projet bentonite ;
· Projet de mise en valeur du potentiel aurifère du Sud Maradi (Projet MAZOUMAWA) ;
· Projet de mise en valeur du potentiel uranifère (Projet TIM MERSOÏ).
PROJETS DE RECHERCHE EN PERSPECTIVE DANS LE SECTEUR MINIER NIGERIEN
Projets futurs dans le domaine de la recherche géologique et minière dans le cadre de la coopération avec :
· Zarubezhgeologia, filiale du Service Géologique Russe ;
· L’Organisation Iranienne de Développement et de la Rénovation des Mines et des Industries (IMIDRO) ;
· La Libye dans les domaines pétrolier et minier ; etc.



FICHES TECHNIQUES DE CERTAINES SUBSTANCES MINERALES
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Le sous sol nigérien regorge d'importants gisements d'uranium localisés dans [es
séquences paléozoiques et mésozoiques du bassin de Tim Mersoi, a l'ouest du
massif de I'Air. 66

Les travaux d'exploration, débutés dans les années 1950, ont permis de mettre en Venez investir dans

évidence plusieurs gisements d’Uranium.
ce secteur porteur

Les gisements en cours d'exploitation sont ceux dArlit avec la Société des Mines de au Niger et dans le
I'Air (SOMAIR) et d’Azelik avec la Société des Mines d’Azelik (SOMINA). monos

D'importants gisements ont été exploités (Ebba, Akola, Afosto) et les travaux de Notre slogan est
réaménagement des sites sont en cours. Premier venu premier
)

D'autres projets d'exploitation sont a un stade tres avancé notamment Goviex Servi... »
(Gisement de Madaouela), Global Atomic Fuel Corporation (Gisement de DASA) et
Imouraren SA (Gisement d'Imouraren).

Des projets de recherche de nouveaux gisements sont en cours avec plusieurs
sociétés d'exploration .
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LES CARACTERISTIQUES DES GISEMENTS :

Gisement d’Imouraren:
- Réserves exploitables: 228 047 tonnes d’uranium
- Teneur moyenne: 0,77%o d’uranium métal

Gisement d’Abokorum-Azelik : 16 000 tonnes ;

Gisement de Sékiret ;: 6 000 tonnes d’uranium ex-
ploitbles.

Gisement de Dasa :
- Réserves : 4,13 Mt
- Teneur : 5 396 ppm eU O,

Gisement de Madaouela1:
- Réserves mesurées : 11,76 Mt
- Teneur : 1,21 Kg/t eU.0,

MINISTERE DES MINES
Immeuble Ex ONAREM, Boulevard de la République

Tel: (+227) 20732899  Fax: (+227) 20731810
BP 11 700, Niamey-Niger

Les gisements situés dans les formations
sédimentaires du basin de Tim Mersoi
sont exploités par Mine a Ciel Ouvert
(MCO) ou Mine Souterrainne (MS).

L'uranium exploité a Arlit par la société
SOMAIR est contenu dans les gres
de Tarat et dans la série Tagora d'age
carbonifere inférieur (Viséen supérieur),

A 10 km au sud-ouest d'Arlit, les
gisements Akouta / Ebba/ Afosto ont été
exploités par la société COMINAK dans
des gres de Guézouman de la base de
la série Tagora (Viséen supérieur). Les
mémes formations abritent le gisement
de Madaouela en voie d'exploitation par
la société Goviex.

Le gisement de Dasa en voie
d'exploitation par la société Global
Atomic Fuel Coorporation est situé dans
le grés de la formation tchirezrine 2 qui
abrite aussi le gisement d'Imouraren.

Dans de nombeux gisements du
bassin de Tim Mersoi, l'uranium est
généralement sous la forme oxydée.
Parmis les = minéraux tétravalents
primaires, la coffininite est dominante
et accompagnée de pechblende et de
silico-titanate d'uranium. Des minéraux
hexavalents  d'uranium, tels que
I'uranophane et métatyuyamunite, sont
présents dans les gisements d'uranium
d'Imouraren.
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linéament Nord—Sud d'Arlit-In Assaouas,
la flexure de madaouela et les accidents
N70°-N80° dans le secteur d'Azelik.

OPPORTUNITES

Le Niger est le quatrieme producteur
d'uranium avec assez de ressources pour
maintenir un rythme de production de
4 000 tU/an qui le maintiendra a ce rang
durant plusieurs décennies.

En dehors du bassin de Tim Mersoi, le levé
géophysique aéroporté effectué dans
I'Ader Doutchi a donné des anomalies
d'uranium.

La province uranifére d’Agadez fait partie Grace aux nouvelles méthodes

des grandes provinces métallogéniques
du Niger. Le bassin de Tim Mersoi (114
000 Km2) couvre la majeure partie de

d'exploration, les projets de recherche en
cours contribueront a la découverte des
nouveaux gisements d'uranium.

cette province. Son contexte géologique
a favorisé la formation d'importants
gisements d'uranium.

Les accidents majeurs controlant
la minéralisation d'uranium sont: le

MINISTERE DES MINES
Immeuble Ex ONAREM, Boulevard de la République
Fax: (+227) 20731810

Tel: (+227) 20732899
BP 11 700, Niamey-Niger
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LES PROVINCES METALLOGENIQUES AURIFERE

Le Liptako nigérien constitue I'extrémité Nord Est de la dorsale de Man qui forme,
avec la dorsale Reguibat, le craton ouest afticain stabilisé a la fin de l'orogenése
Eburnéenne vers 2000 MA. Il est essentiellement constitué de formations
birimiennes structurées en ceintures méta-volcano-sédimentaires séparées par
des intrusions granitiques.

L'Air, le Damagaram Mounio et le Sud Maradi sont les trois provinces appartenant
ala zone mobile Panafricaine.

I'Air est caractérisé par la présence de roches supra crustales précambriennes
(Green stone mobile belt ), de dépdts molassiques infracambriens a indices d'or
et des granites jeunes associés aux complexes subvolcaniques annulaires avec
leurs minéralisations stanniféres.

Le Damagaram Mounio et le Sud Maradi constituent I'extrémité septentrionale
du bouclier Benino-Nigerian, caractérisé par des formations supracrustales
précambriennes recoupées par des granites panafricains.

Photo d’un site d’exploitation miniére artisanale de I’or dans I’Air (Site de Tchibarkaten, Région d’Agadez)

MINISTERE DES MINES

Immeuble Ex ONAREM, Boulevard de la République
Tel: (+227) 20732899  Fax: (+227) 20731810

BP 11 700, Niamey-Niger





image29.jpg
POTENTIEL AURIFERE DU NIGER

LE POTENTIEL EN OR

Liptako : I'or se trouve surtout dans les ceintures de roches vertes birimiennes. Des indices importants sont
actuellement étudiés par plusieurs sociétés de recherche miniéres. Depuis 2004 les gisements d'Or sont en cours
d'exploitation industrielle par la Société des Mines de Liptako (SML).

Damagaram Mounio et Sud Maradi : D'importants indices d'or sont signalés au sud de Gouré (Indice de
Ngaarba) région de Zinder et aussi dans les niveaux superficiels des alluvions sableux de Goulbi Maradi et Gabi,
région de Maradi. Les levés aéroportés en 2006 ont mis en évidence, des zones de cisaillement qui se superposent

aux anomalies.

Alr : Des indices ont été signalés dans les formations granitiques de Tarouadji, en inclusion dans la cassitérite ou
dans des cristaux de quartz; on y rapporte la mise a jour d'une pépite importante dans le Tafassasset.

Djado : Des nouveaux indices d'or primaires ont été découverts en 2014 par les orpailleurs.

Aujourd’'hui on dénombre plusieurs centaines des sites d'orpaillage dans le Liptako, I'Air, le Djado et le Sud Maradi.

Photo des pépites d’or du Djado, région d’Agadez
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Le Niger possede des réserves de minerai de fer parmi les plus importantes au monde avec ¢
gisements cénozoiques du Moyen Niger, de l'Ader Doutchi, dAgadem et de Termit.

D'importantes réserves de fer sont connues notamment:
¢ Le gisement de fer de Doguel- Kaina (plateau de Say) avec 1.008.700.000 tonnes a une teneur
moyenne de fer de 45,73% et 1,81% de P.0, ;

¢ Le gisement de fer de Kollo avec 207 millions de tonnes a une teneur moyenne de fer de 40,84%
et1,75% de P0, ;

¢+

¢ Les réserves peuvent étre estimées d'une facon tres large pour Agadem et Termit entre 800
millions et 8 milliards de tonnes de minerai de fer (suivant que I'on prenne, comme épaisseur
moyenne des oolithes, 1 métre ou 5 métres, pour un poids spécifique évalué a 2,6g/cm?);

¢ Dans ['Air, les travaux du PNUD (Dempester et Kusnir,) ont permis de mettre en évidence, le seul
indice de fer digne d'intérét, actuellement connu. Les auteurs assimilent les facies rencontrés
a des itabirites.

¢ Deshorizons de fer oolithiques sont mentionnés dans la partie sommitale des "Upper Sandstones®
de ['Ader Doutchi, a I'Est et au Sud-Est de Tahoua.

Les analyses chimiques effectuées dans le massif de Termit ont donné des valeurs de Fe,0; comprises

entre 50 et 80 %. Les réserves dAgadem et de Termit sont estimées a plus d'un milliard de tonnes de

minerai, selon 'épaisseur des couches oolitiques.

Les oolithes de la région de 'Ader Douchi qui se poursuivent dans I'Etat de Sokoto au Nigeria présentent des caractéristiques similaires.
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Photo de formation ferrifere de Kollo

Photo de formation ferrifere de Termit
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| Le fer est lié aux formations latéritiques et oolithiques, par exemple & proximité du
| fleuve Niger au sud-est de Niamey, dans les sédiments du Paléogéne au Crétacé
8 supérieur de la région de Termit, ainsi que dans la région de I’Ader Doutchi & I'est et
au sud de Tahoua.

Dans les gisements de Say-Kollo, le fer est présent dans des horizons oolithiques
d'une épaisseur moyenne de | & 3 m, logés dans des sédiments sableux et argileux
du Miocéne.

® Dans|'Alr, les itabirites protérozoiques (Banded Iron Formation) forment des couches
| discontinues d'orientation N-S qui s'étendent dans une zone de 40 km de long et de
! 500 a 5000 m de large. Les oxydes de fer sont intercalés dans des micaschistes avec
| des couches de quartzite et d'amphibolite, incluses dans la formation d'Edoukel ou
# de Tafourfouzete.

B Les occurrences apparaissent en une alternance millimétrique de bandes de chert et

| d'oxydes de fer a texture granoblastique, s'étendant sur 3 km, avec des épaisseurs
de 5 a |0 m. Les analyses géochimiques fournissent 45 & 55 % de Fe203+FeO.
| L'estimation trés approximative des réserves indique 100 millions de tonnes de
minerai contenant 37 % de Fe en moyenne.
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Le Niger possede des occurrences de pegmatites
spodumene et Iépidolite.

OCCURRENCES DU LIPTAKO GOURMA NIGERIEN

Dans le Liptako, on retrouve des pegmatites a spodumene et des
veines a lépidolite dans différentes localités et unités. On peut citer a
titre d'exemples:

- des veines contenant des pegmatites a spodumene d'une
superficie d'environ 3 km? découvertes par Machens pres de
Dibilo. Les réserves ont été estimées a environ 350 000 tonnes
de minerai a 2% de Li0, ;

- des veines de pegmatite a lépidolite et spodumene dans
une colline de serpentinite a l'est de Diblo, associée a de la
chromite ;

- dans la zone de Tialkam des travaux de recherche ont mis a
jour des indices de lithium a des proportion qui vont de 3 a
58 ppm.

Le potentiel en lithium du Liptako nord est représenté par quatre (4)
indices de pegmatites a spodumene et accessoirement a lépidolite.

Ces indices se présentent en amas ou filons recoupant I'encaissant ou

situés a proximité du contact entre la ceinture des roches vertes du
sillon de Téra et le massif granitique de Téra-Ayorou.
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Localisation du potentiel en Lithium dans I'Air et le Liptako Nigérien

CARACTERISTIQUES

La Iepidolite titre entre 0,5 et 3,6% de LiO, et peut constituer jusqu’'a 30% du
volume des filons dans certains cas.

Cible de Lithium a Dibilo

Cible de Lithium a Téra Nord

. - o b.__&\
MINISTERE DES MINES gE i R
Immeuble Ex ONAREM, Boulevard de la République 2t L’_;En —
Tel: (+227) 20732899  Fax: (+227) 20731810 x .Y

BP 11 700, Niamey-Niger

el
artarees





image38.jpg
o 40TE BUUE 12°00°E 18°00E

Légende

220N
22°70"N

. BEAK database
°

Occurences G2M

18°0'0"N
18700"N

1470'0"N
140N

400

Km

12 Detum WES 1984 _
Fond cartographique - Carie Géologi

L

1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 I
[T 400E BO0E 12°00°E 16°00'E

OPPORTUNITES

Dans la zone de Dibilo, trois (3) filons sur les dix-huit (18) identifiés, ont fait
I'objet d'échantillonnage. En présumant un enracinement de 50 m et une
densité de 2,8 du minerai, les résultats se présentent comme suit :

» Filon N°1:70.000 ta 1,4 % LiO,
= FilonN®9:54.600ta 2,7 LiO,
» Filon N°15:42.000t a 2,05 % LiO,

Au total nous estimons les réserves de ces 18 filons entre 300.000 et
350.000 tonnes de minerai de Lithium a une teneur comprise entre 1,4 %
et 2 %.
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OCCURRENCES EN LITHIUM DU MASSIF DE L'AIR

Dans I'Ai le lithium est lié a la minéralisation stannifere et
wolframite a Sn-W hébergées dans les granites.

Le Massif de I'Air avec ses intrusions annulaires constitue
egalement un potentiel en Lithium.
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Le Niger posséde un contexte géologique favorable a
présence de terres rares. Il sagit des intrusions annulaire
phanérozoiques du massif de I'Air et du Damagaram-Mounio, et
des petits massifs alcalins, anorogéniques, rapportés dans le
Précambrien du Liptako.

LES OCCURRENCES

L'intérét des massifs annulaires de I'Air ressort du caractére
régional de la répartition de telles intrusions, a I'échelle du
continent africain et de leur distribution linéaire de direction
méridienne, en rapport avec des cassures profondes du socle.

Dans I'Air méridional, et plus précisément dans le degré
carré d'El Mécki (8° et 9° de longitude, 17°00" et 18°00' de
latitude), I'étude des concentrés des minéraux lourds a partir
d'essais alluvionnaires et par loaming et dollying des filons
de pegmatites et roches plutoniques grenues, a permis de
déceler la monazite, l'euxénite xénotime dans les concentrés
alluvionnaires et de loaming.

Dans le Damagaram Mounio, la monazite a été décelée dans
des prélevements éluvionnaires, par puits foncés dans les
massifs de Tchouni-Zarnouski, Gouré et Zinder.

Dans le Liptako, des traces d'euxénite et de thorianite ont été o N

rencontrées dans quelques échantillons alluvionnaires. G Hatol R BN Aibatka/am (zinded
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Soil Samiples
Distribution de REES dans la zone de Albercaram (Zinder)

MINISTERE DES MINES
Immeuble Ex ONAREM, Boulevard de la République i i

Tel: (+227) 20732899  Fax: (+227) 20731810 O e it i e R
BP 11 700, Niamey-Niger s ! | e





image42.jpg
GEDLOGICAL MAP DF EARGOUNA LEGEND

R i i) e -y aa - .
L Lnsiraris

Grplagdday Jpmdali
Sy e
V'- R N

S e
Aragruphivel Jpmbvls

e

B =

-"‘J R R A et = e e TRt S
s

e
il - j AT
3" — - " — — - e e il - ——

I>=~ I - L i! ‘

‘
Fasgzend
=T S

~
ol N

»

.

&
.

%

N
.

L
. -
A
4 -

" e h = = Foid
X W AT Y%L ’ =
"‘w- ‘ WERE [ l .‘-’N" ’
| - o .u J
' a 1 ‘
3 . | 100 o0
. . |.
“ | 4 | LY
— O ! - = S
Heavy Mineral_Casstfarite 1| Heavy Mineral Zna™ B oy MInargCl e K

Fig. 2-1: Geological map (a). Geophysical Magnetic map (b), Geophysical radiometric map
(c), Geochemical maps (d.ef) and Heavy minerals maps (ghi) in Bargouma Zone

o T,

MINISTERE DES MINES ey = ==
Immeuble Ex ONAREM, Boulevard de la République ek L

£ 1 £ e e e ey T

Tel: (+227) 20732899  Fax: (+227) 20731810 AREF TSR IR |
BP 11 700, Niamey-Niger T h“ = -

i N
o




image43.jpeg
000"

#00E

T T T
Légende:

F 4

Bl

8 u Les indices de Terres Rares
=

b

Bl

®

=

5

Bl

b 4

| 1 1

DstimWGS 1984
Fond cartographique : Carte Géclogique G2M

000"

MINISTERE DES MINES

Immeuble Ex ONAREM, Boulevard de la République

Tel: (+227) 20732899
BP 11 700, Niamey-Niger

#00E

Fax: (+227) 20731810

12°00°E 16°00°E

200N

BOCN

400N




image44.jpeg
REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DES MINES

Fraternité-Travail-Progrés

POTENTIELEN CALCAIRE
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Le calcaire est une roche carbonatée contenant au moins 50% de calc

pouvant étre accompagné d'un peu de dolomite, d'aragonite ou de sidérite.

19

Le calcaire est utilisé entre autres dans la production du ciment, de la craie, du ) )

papier, du plastique, du caoutchouc, des peintures, des mastics, des enduits,d | A= 8 (A TR i E e e BTG 1S

es adhésifs, etc. ce secteur porteura
Le calcaire est aussi utilisé dans la sidérurgie et la fonderie sous forme de u Niger et dans le

castines, sous forme de chaux dans les métaux non ferreux, les industries monde
chimiques, dans I'environnement, dans l'industrie de verre, etc. Notre slogan estP

Les gites majeurs de calcaire sont situés dans I'Ader Doutchi qui s'étend sur | it S AT LT AL 008 Lo

environ 16 000 Km? On peut citer par exemples les gisements de calcaire de servi... »
Malbaza, Garadaoua, Bourdi, Bouza, Keita, etc.

Affleurement des bancs de calcaire dans la région de Tahoua
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Localisation

Le gisement de calcaire est situé a environ 500 km a I'Est deN
iamey dans la bordure sud de I'Ader Doutchi.

Caractéristiques du gisement

Ce gisement est de trés bonne qualité. Les réserves sonti
ndiqués en fonction des formations.

Gisement souterrain en Créte plus rectiligneO Epéron de 1,5 km de long sur
position de versant rienté E-W, de 8 km del 150 m de large et 30 m deh
ong sur 20 m de hauteur  auteur

4a5m 15a20m 30m

>a 2 milliards de tonnes > a 2 milliards de tonnes > & 2 milliards de tonnes
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Photo des affleurements des bandes calcaires dans la zone de Keita, région de Tahoua
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Au Niger plusieurs occurrences de gypse ont éft
mises en évidence :

Les occurrences gypsiféeres de Djado (Agadez)

Les occurrences du Djado sont dans le Westphalien inférieur, en bancs épais
et massifs d'origine primaire ; elles sont décrites sur une centaine de metres
d'argiles gypseuses et de rares intercalations de gypse massif dans la région de
Mabrous-Bo et du Djebel Ati, a la base du Westphalien argileux.

Les occurrences gypsiferes de In Arridal (Tahoua)

Les occurrences d'In Arridal sont confinées dans les marnes et argiles attribuées
au Sénonien inférieur, en minces bancs d'extension régionale. Les indices les
plus importants se situent a proximité des puisards d'In Arridal (04°22]17°47'),
dans la falaise qui les domine, a une quinzaine de km de la frontiere malienne.
Il existe plusieurs exploitations artisanales de Gypse dans cette zone et des
projets d'exploitation industirelle sont en cours.

Les occurrences gypsiferes de I'Ader Doutchi et Tanout
Le gypse de I'Ader Doutchi et de la zone de Tanout est respectivement lié aux
marnes et argiles maestrichtiennes et turoniennes, d'origine secondaire en
toute probabilité.

Gisements

De par son mode de gisement en bancs massifs, stratiformes, le gypse du Djado
semble devoir former des réserves importantes. Les formations gypsiferes
s'étendent sur plus de 100 km de longueur avec une épaisseur moyenne de 2
asm.

A In Arridal, 450 000 a 500 000 tonnes de gypse seraient disponibles.
Dans I'Ader Doutchi et la région de Tanout, la faible teneur et I'hétérogénéité
de répartition du gypse et la nature fibreuse du gypse rendent difficile une

évaluation précise, mais de par son extension régionale, les réserves doivent
étre considérables.
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a = mar-né arg_ileuse (ép;.= 176 cm
portant des filonnets de gypse

b = argilites (ép.= 80 cm) portant 3
filonnets de gypse (Photos)
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LA QUALITEDU
GYPSEDEL’ADER
DOUTCHI

Malgré le tri a la main des
plaquettes et concrétions
de gypse, des argiles
restent bloquées dans les
caries de la roche ou en
simples placages sur le
produit.

D'un constat plus général, le gypse apparait plus dans la partie orientale de I'ade
doutchi, le long de la bande d'affleurement des argiles a gypse, cordon sectoriel de
Azarori (madaoua), Déoulé (Bouza) et Ibohamane (Keita).
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MINERALISATION DE GYPSE DANS
ADER DOUTCHI REGION DE TAHOUA
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Le sous sol du nigérien regorge d’importantes ressource
en phosphate dans les régions de Tahoua (secteur d’Innake
dans le Bassin des lullemenden) et de Tillabeéri (Parc national
du W/Tapoa).

PHOSPHATES DE TAHOUA

Le gisement de phosphates se trouve a 60-80 km au nord ouest de la ville
de Tahoua. Il se présente sous forme de nodules phosphatées estimées a
environ 7 millions de tonnes de réserve.

Plusieurs autres indices ont été mis en évidence dont les plus prometteurs |
se trouvent dans la zone de Tamaské.

Les nodules ont une taille pouvant atteindre 50 cm.
Elles sont moulées dans des formations argileuses d'age éocene.

Les différentes analyses chimiques effectuées de 1975 a 2008 par les
différents organismes étrangers (CIDA, IFDC, BRGM, USAID, OCP et GROUPE
ROUILLER) et National ONAREM montrent des teneurs comprises entre 13
et 34% en P,0s.

- Fertilisant en agriculture ;
- Fermentation des boissons alcoolisés;
- Dépollution des sites, etc.
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9§ PHOSPHATE DE
R L'ADERDOUTCHI

N Les phosphates se rencontrent
dans I'Ader-Doutchi a différents
. niveaux stratigraphiques du
! Sénonien a I'éocéne .

Les niveaux les plus importants
sont:

»  Les “bone beds” de la
formation de Farin Doutchi
(Maestrichtien);

g ° Lesnodules phosphatées
centimétriques a
décimétriques dispersées
PHOSPHATE DE LA TAPOA i e

iscontinu dans les
schistes Yprésien du
sommet de la formation de
Garadaoua.

Photo a zoomer sur la Tapoa

Découverts par P.DION en 1967, le gisement de phosphate se
trouve dans le département de Say (Région de Tillabéri) a environ | 3 minéralisation se situe a la
150 km au Sud Est de Niamey, aux confins du Niger, du Bénin et pase d'une séquence d'argile

du Burkina Faso. vertes papyracésd'age Eocéne.

Le gisement a une structure en synclinale asymétrique dont le
flanc Est a pendage de 10 a 30 degrés est sensiblement redressé
par rapport au flanc Ouest qui a un pendage de 10 a 20 degrés.
L'axe principal de la structure est de direction NNE-SSO.

Le niveau minéralisé a une puissance de 68m composé de haut
en bas de:

- Gres grossier a moyen titrant de 10 a 15% de P,0,

- Gres moucheté médian titrant de 18 a 22% de P_0, et

- Gres fin massif titrant de 20 a 32% de P,0,.

Mise en sac des nodules de phosphate
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OPPORTUNITES

Des nodules de grandes dimensions (20-60cm) sont aussi fréquentes au
contactentre les formations del'Ader-Doutchi et de Garadaoua au confluent
des vallées de Keita et de I'Odeé.

Des gisements de qualité similaire pourraient étre recherchés en zone
habitable, a 'lEst de Kounkouzout et au sud de Kehéhé dans |I'Ader Doutchi.

La formation d'In-Wagar montre des sites riches en débris osseux et
coprolithes phosphatés (W5).

Laprésence d'autres formes de phosphates est achercher dansles niveaux
Maestrichtien carbonaté ou dans la région de Tahoua entre Torentat,
Issanan, Kalfou et Chakott.
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MATERIAUX DE CONSTRUCTIO TR

Ministére des Mines

Le sous sol nigérien regorge d'importantes potentialités en matériaux de construction.'Les
granulats sont obtenus a partir des matériaux meubles (sable, argile, gravier, alluvions, latérite,
etc.) et a partir des matériaux massifs (granite, marbre, calcaire, gabbro, syenite, etc). 144

Les granulats sont utilisés dans la confection des mortiers, des bétons, des couches de : &
fondations de base et de roulement des chaussées et des voies ferrées et dans d'autres Venez investir dans

applications industrielles telle que la verrerie. ce secteur porteur

On rencontre les formations granulaires dans I, le Liptako Gourma nigérien, le Dallol Bosso, [ ALl MbFed=l Sl dans le
le Damagaram Mounio, le Sud Maradi, les lits des cours d'eau, etc. monde

LAir, est caractérisé par la présence de roches supracrustales précambriennes(Green stone Notre slogan est
mobile belt ), de dépdts molassiques infracambriens a indices d'or et des granites jeunes : :
associés aux complexes subvolcaniques annulaires avec leurs minéralisations stanniferes. Premier vepu, R
Servi... »
Le Damagaram Mounio et le Sud Maradi constituent I'extrémité septentrionale du bouclier

Benino-Nigerian, caractérisé par des formations supracrustales précambriennes recoupées

par des granites panafricains.

e

Granulats a partir de roches dures (granites)

Photo: Alternance de coutA:hes>de 'sabrle et gravier dans le Sud Maradir
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Au Niger, pour une meilleure planification de I'exploitation des minéraux de développement
et dans le cadre de l'initiative du groupe ACP, le Ministere des Mines, fait la promotion pour
la valorisation de ces minéraux.

Le Ministere des Mines en collaboration avec ses partenaires élabore des projets de
valorisation des matériaux de construction. On peut citer par exemples le projet Prospection
des Gites de Matériaux de Construction et de Minéraux Industriels (projet MACOMI)
proches des zones urbaines, le projet de caractérisation des sables du Dallol Bosso, etc.

L'objectif global de ces projets est d'accroitre la contribution de I'exploitation miniere
artisanale et a petite échelle des Minéraux du Développement pour la réduction de la
pauvreté en milieu rurale.
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IQUELQUES GISEMENTS DES MINERAUX DE DEVELOPPEMENT AU NIGERJ

[Eercaire @ Tbtcaton - Sué 680 km de Niamey €42
fm au Su de a RN 25.Cest un cakaire dolomitique
forisblanc ur de 15 3 2m dépaisseur. Un échantilon
fo écé analysé Ce calcaire dolomitique peut aussi étre
[considéré comme une source doxyde de magnésium
(10.25% de MgO).

de Garadacua Il est de trés bonne. Salines de Kaouar
née de covleur blanc sale. L]

e G wald: 530 km Est e Tahoua sur la

25 Les réservsde horizon supéreur
ent estmées s do 355000 omes,
0 10 200km
—)
e de Firgoune -
Idspath de Téra-Dibilo, Sablé€ du Tal
.{ L ? ®
1 p o i 5 Saline de Manga
Feldspath de Robage 3@ 2JR ce kol O @sabigdefiaine
@ oc@sabi
le de Margou -
Kaollhde g FACTO!
FACTORY 1
fbie 9 iarad - Carnive 31 ke of 28 km 3 FEst s [sabie e Gazaous § 15K au Nord ur’a AT
R Cotme e g | o g o o e | [ e e oo
v formés de galets de qust brun 3 rs lanc | une valéede 23 km de arge L teneur en e, sl s N
Source M, mards v okhee s couoe g4 35m | oo de 006301000 e e borne | TR A d Yourge grark
Réalisée par ISM, e saleblan g Les réservesseraient estmées | (quaité pour Findustriede verre. Ls reserves. e
Logiciel utisée QGIS 2.18 Fespectvement 3 190 000 m3 & s de 2 mions de 3 font x esemes 3 pls de 2 mions de m3. porar

816100

-
N, e RESSOURCE GEOLOGIQUE

\& & e

Loudou Sabon Guidd ™ POTENTIELLE EN MINERAUX DE

BE A DEVELOPPEMENT DE L'ADER
DOUTCHI EN REPUBLIQUE DU
NIGER

1652100

Sable alluvionnaire
Sable éolien/dunaire
1 Eboulis ferrugineux
Silt
B Argile a gypse
Calcaire
Sable fin d'Ibohamane
Argile siltite
~— Route
———— Réseau hydrographique
©  cheflieu de département

1645100

®  Villewvillage
0 3 6 km
(T S

Source: Direction des
Exploitations Miniéres a Petite
Echelle et des Carriéres/Ministére
des Mines 2014-2016

1638100

WGS84/UTM Zone 31N
EPSG:32631

Réalisation: Issoufou SANDA
stagiaire SIG 2017 IGEAT/ULB
Belgique

MINISTERE DES MINES

Immeuble Ex ONAREM, Boulevard de la République
Tel: (+227) 20732899  Fax: (+227) 20731810
BP 11 700, Niamey-Niger





image1.jpg
Djado sidne

T
derairartfordrs ©





image2.jpeg
Djado sidne

T
derairartfordrs ©





